|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **工程量** | **备注** |
| 1 | 变电站围墙内面积 | m2 |  |  |
| 2 | 含放坡面积 | m2 |  |  |
| 3 | 围墙长度 | m2 |  | 2.5m高 |
| 4 | 土方开挖 | m3 |  |  |
| 5 | 石方开挖 | m3 |  |  |
| 6 | 土方回填 | m3 |  |  |
| 7 | 浆砌石护脚 | m3 |  |  |
| 8 | 浆砌石排水沟 | m3 |  | 0.5×0.4 |
| 9 | 道路面积 | m2 |  | 4.0m宽 |
| 10 | 绿化面积 | m2 |  |  |
| 11 | 综合楼 | m2 |  |  |
| 12 | 设备楼 | m2 |  |  |
| 13 | 附属楼 | m2 |  |  |
| 14 | 户外主要构筑物工程 |  |  |  |
| 15 | 主变基础C30混凝土 | m3 |  |  |
| 16 | C15混凝土垫层 | m3 |  |  |
| 17 | 主变压器基础钢筋 | t |  |  |
| 18 | 事故油池C30混凝土 | m3 |  |  |
| 19 | 事故油池C15垫层 | m3 |  |  |
| 20 | 事故油池钢筋 | t |  |  |
| 21 | 设备及架构基础C25混凝土 | m3 |  |  |
| 22 | 室外架构（型钢） | t |  |  |
| 23 | 预制混凝土杆 | m |  |  |
| 24 | 避雷针 | t |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **数量/km** | **合计** | **备注** |
| **一** | 场外改扩建道路 | km |  | **KM** |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 4000.0 |  |  |
| 2 | 石方开挖 | m3 | 1000.0 |  |  |
| 3 | 土石方回填 | m3 | 1250.0 |  |  |
| 4 | 山皮石路面 | m2 | 2500.0 |  |  |
| 5 | D1000mm圆管涵 | m | 0.0 |  |  |
| 6 | 浆砌石排水沟 | m3 | 475.0 |  |  |
| 7 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 150.0 |  |  |
| 8 | 草皮护坡 | m2 | 2000.0 |  |  |
| 二 | 进站道路 | km |  | KM |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 12000.0 |  |  |
| 2 | 石方开挖 | m3 | 3000.0 |  |  |
| 3 | 土石方回填 | m3 | 4500.0 |  |  |
| 4 | 级配碎石基层 | m2 | 6500.0 |  |  |
| 5 | C30混凝土路面 | m2 | 6000.0 |  |  |
| 6 | D1000mm圆管涵 | m | 20.0 |  |  |
| 7 | 浆砌石排水沟 | m3 | 475.0 |  |  |
| 8 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 300.0 |  |  |
| 9 | 草皮护坡 | m2 | 6000.0 |  |  |
| 10 | 标志标牌 | 块 | 2.0 |  |  |
| 11 | 波形护栏 | m | 200.0 |  |  |
| 三 | 施工检修道路工程 | km |  | KM |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 12000.0 |  |  |
| 2 | 石方开挖 | m3 | 3000.0 |  |  |
| 3 | 土石方回填 | m3 | 4500.0 |  |  |
| 4 | 山皮石路面 | m2 | 6000.0 |  |  |
| 5 | C30混凝土路面 | m2 | 0.0 |  |  |
| 6 | D1000mm圆管涵 | m | 20.0 |  |  |
| 7 | 浆砌石排水沟 | m3 | 475.0 |  |  |
| 8 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 300.0 |  |  |
| 9 | 草皮护坡 | m2 | 6000.0 |  |  |
| 10 | 标志标牌 | 块 | 4.0 |  |  |
| 11 | 波形护栏 | m | 200.0 |  |  |
| 12 | 桥梁 | m2 | 0.0 |  |  |
| 四 | 吊装平台工程 | 台 |  |  |  |
| 1 | 一般场地平整 | m2 | 1800.0 |  |  |
| 2 | 土方开挖 | m3 | 4320.0 |  |  |
| 3 | 石方开挖 | m3 | 1080.0 |  |  |
| 4 | 土石方回填 | m3 | 900.0 |  |  |
| 5 | 浆砌石排水沟 | m3 | 19.0 |  |  |
| 6 | M7.5浆砌片石护坡 | m3 | 50.0 |  |  |